|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la dotación** | **Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)** | **Marca ofertada** | **Modelo ofertado** | **FORMA DE CUMPLIMIENTO (Diligencia el proveedor)** | **Folio de la ficha técnica donde se evidencia el cumplimiento resaltado** |
| **BEBEDERO DE AGUA** | 1. En acero inoxidable de una sola pieza.  |  |  |  |  |
| 2. Agua de acueducto, agua de temperatura ambiente. |  |  |
| 3. Grifo cromado de regulado caudal de 2 canillas uno para llenado de botellas y otro para beber. |  |  |
| 4. Con filtros de sedimentos, filtro de carbón activado. |  |  |
| 5. Drenaje sifón que bloquee la entrada de malos olores. |  |  |
| 6. Soporte en pedestal. |  |  |
| 7. Medidas: Alto: 105 cm -Ancho mínimo: 38 cm-Profundidad mínimo: 38 cm |  |  |
| 8. Para uso hospitalario |  |  |
| **TRAMPA DE YESOS** | 1. Medidas: Largo 0,547m x Profundidad 0,345m x Altura 0,3m. |  |  |  |   |
| 2. Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |   |
| 3. Tapa superior fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 20. |  |   |
| 4. Con bandeja para extraer yeso, fabricada en acero inoxidable calibre 20. |  |   |
| 5. Con bandeja recolectora microperforada. |  |   |
| **TRAMPA DE GRASA** | 1. Medidas: Largo 0,547m x Profundidad 0,345m x Altura 0,3m. |  |  |  |   |
| 2. Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |   |
| 3. Tapa superior fabricada en acero inoxidable, calibre 20. |  |   |
| 4. Con bandeja para extraer grasa. |  |   |
| **MESÓN EN ACERO INOXIDABLE** | 1. Mesón de 0,80 m x 0,60 m de profundidad.2. Fabricado con lámina de acero inoxidable, calibre 18. |  |  |  |   |
| 3. Incluye: Bisel frontal de 40mm. |  |   |
| 3.1 Salpicadero trasero de 100mm. |  |   |
| 3.2 Salpicadero izquierdo de 100mm. |  |   |
| 3.3 Salpicadero derecho de 100mm. |  |  |
| 4. Parales: 3 pieamigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u. |  |  |
| 5, Para uso hospitalario. |  |   |