|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la dotación** | **Especificaciones mínimas obligatorias (EMO)** | **Marca ofertada** | **Modelo ofertado** | **FORMA DE CUMPLIMIENTO (Diligencia el proveedor)** | **Folio de la ficha técnica donde se evidencia el cumplimiento resaltado** |
| **COLUMNAS MEDICAMENTOS** | 1. Columna de almacenamiento de 2,00 x 0.90 x 0,90 mts. |  |  |  |  |
| 2. Frentes enchapados en superficies de tablero aglomerado RH en laminado de alta presión, color seleccionado por Metrosalud. |  |  |
| 3. Columna de medicamentos que cumpla con las buenas prácticas de dispensación en estructura cold rolled o aluminio. |  |  |
| 4. Con canto rígido en PVC 2mm. |  |  |
| 5. Con tres cajones superiores verticales, cada uno con 4 bandejas autoregulables, con separadores en polipropileno. |  |  |
| 6. Con 6 cajones inferiores horizontales. |  |  |
| 7. Con un cajón doble para medicamentos de gran volumen, con 3 calle por cajón con sus respectivos separadores. |  |  |
| 8. Rodamiento blindados y auto lubricados. |  |  |
| 9. Estructura en lámina cold rolled calibre 14. |  |  |
| 10. Cajones con estructura en lámina cold rolled calibre 16. |  |  |
| 11. Correderas telescópicas del full extensión, para apertura suave y silenciosa. |  |  |
| 12. Divisores en lámina cold rolled calibre 20. |  |  |
| 13. Todas las partes metálicas recubiertas al 100% en pintura electrostática en polvo horneable color blanco. |  |  |
| 14. Zócalo en perfil inferior en PVC rígido, resistente al impacto y de fácil limpieza. |  |  |
| 15. Capacidad de carga mínimo: 75 kg por entrepaño.  16. Color a elección de la ESE METROSALUD, el valor no debe variar por el color que se elija. |  |  |
| **ESTANTERÍA ALMACÉN** | 1. Estantes fijos abiertos para almacenamiento. |  |  |  |  |
| 2. Con 5 espacios útiles. |  |  |
| 3. Estantes elaborados en lamina cold rolled calibre 20". |  |  |
| 4. Estantes de 2,00 x 0,90 x 0,30 mts. |  |  |
| 5. Con parales en L en lámina coll rolled calibre 14. |  |  |
| 6. Entrepaños anclados a la estructura con tornillería, con posibilidad de ajustar alturas. |  |  |
| 7. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable color gris. |  |  |
| 8. Capacidad de carga por entrepaño mínimo: 72 Kg. |  |  |
| **ESTANTERÍA MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO FARMACIA** | 1. Estantes con espaldar para almacenamiento. |  |  |  |  |
| 2. Con seis entrepaños. |  |  |
| 3. Estantes y espaldar elaborados en lamina cold rolled calibre 20". |  |  |
| 4. Estantes de alto 2,00mts, frente 0,90 mts, fondo entre 0,30 y 0,40 mts. |  |  |
| 5. Acabado en pintura electrostática en polvo horneable en color blanco. |  |  |
| 6. Con parales en L en lámina coll rolled calibre 14. |  |  |
| 7. Entrepaños anclados a la estructura con tornillería, con posibilidad de ajustar alturas. |  |  |
| 8. Especificar capacidad de carga mínima: 72 Kg por entrepaño. |  |  |
| **ESTIBAS** | 1. Estibas en polipropileno y polietileno. |  |  |  |  |
| 2. Color definido por Metrosalud. |  |  |
| 3. Medidas: 1.00 m x 1.20 m x 12 cms. |  |  |
| 4. Capacidad de carga 500 kilos. |  |  |
| 5. Fácil limpieza y lavado. |  |  |
| 6. Inmunes a hongos, bacterias e insectos. |  |  |